**大华农猪疫苗经营中心冷水系统设备采购与安装项目招标公告**

各供应商：

广东温氏大华农生物科技有限公司就大华农猪疫苗经营中心冷水系统设备采购与安装 项目（项目编号：DHNZYM20250701）进行公开邀请招标，欢迎广大供应商前来报名参与投标。

**1.项目概况**

1.1 项目建设地址： 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路6号。

1.2 项目规模和概况：

（1）原有灭活疫苗厂制冷量902KW的冷水机组拆除更换为1230KW以上高效磁悬浮冷水机组，更换冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔，配套建设高效机房控制系统。

（2）原3号动物房425KW风冷式冷水机组拆除更换为700KW以上高效磁悬浮冷水机组，更换冷冻水泵，配套冷却水泵、冷却塔及高效机房控制系统，在原有机组位置新建钢结构机房。

（3）供应商负责将原有设备、水泵等拆除，搬运至厂区制定位置，负责新增机组及配套设备设施的采购、安装及调试，与原有冷水管道对接安装。

1.3 招标范围：冷水机组及配套设备设施的采购与安装、调试、高效机房控制系统部署等。

**2.投标人资质要求**

本次招标实行资质预审，投标人应满足下列资质条件和业绩要求：

2.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册经营，具有独立法人责任主体的企业，注册资金在500万或以上，具有各项合法有效的生产、经营、销售、服务等执照或许可，且涵盖本次招标的业务范围。

2.2 投标人须提交从2021年1月起至2025年6月期间（以验收时间为准）承接过的冷水高效机房建设同等或类似规模的项目材料证明（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页、合同标的、合同金额等），单一项目合同金额必须在200万元以上。

2.3 本次招标不接受联合体投标。

**3.投标人方案要求**

3.1 基于现有冷冻水系统，灭活疫苗厂更换安装一套1230KW以上磁悬浮机组，3号动物房更换安装一套700KW以上磁悬浮机组，机组品牌为进口或国内一线知名品牌。

3.2 根据使用部门的用冷情况配套高效机房控制系统，要求运行COP达到5.0以上。控制系统需包含中央工作站，可视化操作界面，可满足运行数据存取，自动统计、分析耗电量、制冷量。自动计算制冷系统的瞬时COP、累计COP（EER）。

3.3 投标方案中的设备及控制系统必须具备与外部系统（如SCADA、DCS等）对接的开放API接口。

3.4投标人须承诺，在合同签订后，整体项目交付周期不得超过**60个**日历天。

**4.参标方式与报名办法**

4.1 本次招标采取温氏集团招标平台线上招标方式进行，网址：<https://bid.wens.com.cn>

4.2 有意参标的供应商请前往以上网址进行账号注册、报名及投标等操作。

4.3 报名后将投标资质要求相关资料发送指定邮箱（158782800@qq.com），进行资质预审。

4.4 投标保证金：人民币5万元，通过资质预审后，在2025年 7 月 8 日 18:00前缴纳，过时未缴纳的视为放弃投标。

**5.投标文件递交截止时间与形式**

电子档投标文件递交的截止时间是 2025年 7 月 10 日 18:00，以原件盖章的扫描件电子文档形式（保留原件）在招标平台上递交，逾期不予受理。纸质版投标文件1份，递交截止时间为 2025年 7 月 11 日 8:00。现场递交或邮寄至广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路6号广东温氏大华农生物科技有限公司（综合管理室）。

**6.评标原则和方法**

本次评标采用综合评分法，评标小组按照评分标准进行打分，根据得分情况确定中标供应商。

**7.联系方式**

招标人：广东温氏大华农生物科技有限公司

地址： 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路6号

联系人：梁先生

联系方式： 0766-2986360 18813695369

广东温氏大华农生物科技有限公司

2025年7月1日