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浙南鸡业公司工业丙烷采购业务招标文件


招标单位：江山温氏畜牧有限公司
          衢州温氏畜牧有限公司
招标地址：温氏线上招投标系统
招标项目：工业丙烷采购与配送
招标日期：2026年11月17日　
[bookmark: _Toc510542515]一、招标公告
为确保我公司加热保温用丙烷供应公平、公正和公开地开展，我司决定通过招标方式确定2026年11月1日至2027年10月31日工业丙烷供应商。
本次招标活动由我公司招标小组组织并定标。
如有疑问，请与我司办公室联系，电话：0570-7929899。
招标方：江山温氏畜牧有限公司
        衢州温氏畜牧有限公司
联系人：陈冲
地  址：浙江省衢州市江山市贺村镇江山温氏畜牧有限公司
电  话： 0570-7929899
传  真：
浙南鸡业招标小组
2026年11月17日
[bookmark: _Toc510542516]二、招 标 标 的
本次招标标的为江山温氏畜牧有限公司、衢州温氏畜牧有限公司工业丙烷采购及配送业务，运输方式为公路运输，按实际净量结算。
[bookmark: _Toc510542517]三、招 标 须 知
[bookmark: _Toc510542518]（一）招标要求
1.投标单位的资质：
（1）具备危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证（危险货物运输）等相关合法资质的企业或个体经营者；
2.投标单位按照本招标文件要求进行投标。
[bookmark: _Toc510542519]（二）投标流程
[bookmark: _Toc510542520]按温氏股份招标线上流程，中标方凭公司中标通知书为准签订供货合同，不中标者以转账方式退还投标保证金。
（三）参与招标的需提交资质文件
1.*登记表；
2.*投标承诺书；
3.*营业执照副本复印件（加盖公章），法定代表人身份证复印件，并签名；
4.*危险化学品经营许可证复印件；
5.*道路运输经营许可证（危险货物运输）复印件；
6.*气瓶充装许可证复印件（自行充装时提供），或气源来源证明及充装单位资质材料；
7.*运输车辆行驶证复印件、危险品运输保险复印件，驾驶员、押运员从业资格证复印件；
8.相关经营资质证书、荣誉证书复印件（加盖公章）；
9.投标人认为应补充的其他材料。
说明：带“*”的为必须提交的材料，必需材料不全者，我公司有权拒绝其投标。其他的为补充材料，作为相同条件下评标的优先条件。
[bookmark: _Toc510542521]（四）投标报价
1.投标以单条标为单位进行报价。报价含丙烷货值、运输费、装卸费，投标价格单位为：元/瓶，精确到1元（元/瓶）；气瓶押金单独列明，单位为：元/瓶，押金不计入货款。报价按每瓶净重48kg。
2.附表中列出的采购量为预估量，会随着公司的发展而调整（如遇寒冬或暖冬预估使用量可能有增减），原则上较预估量的增减幅度不超过±20%，超出部分由双方另行协商确定价格；结算以当月实际采购净重为准。计量按实际净重结算：现场共同过磅，扣除皮重、残液重量，残液由供方统一回收，不计入我方采购重量；每瓶以标准充装净重48kg为基准，单瓶充装量允差±0.5kg。投标方应结合自身气源、运输及成本情况审慎报价，我公司不再额外支付其他费用。
即：货款=投标单价（元/瓶）×当月实际采购数量（瓶）。
[bookmark: _Toc510542522]（五）技术要求、配送及商务要求
[bookmark: _Toc510542523]1.2  货物名称与标识
货物名称：商品丙烷（液化丙烷，英文 Propane）；分子式 C3H8，相对分子质量 44.10，CAS 号 74-98-6，联合国危险货物编号 UN 1978，列入《危险化学品目录》序号 139，危险性类别为易燃气体（类别 1）及加压气体。
1.3  适用范围
本技术要求适用于本项目丙烷的质量、包装、运输、交付、验收及伴随服务。本技术要求未尽事宜，按现行有效的国家法律法规和强制性标准执行；中标人提供的标准应不低于本技术要求规定。
2  货物需求一览表
表 2-1  货物需求一览表
	序号
	货物名称
	主要规格/技术要求
	单位
	预估数量
	交货期
	交货地点

	1
	商品丙烷（液化丙烷）
	符合 GB 11174—2011 商品丙烷；C3 烃类组分体积分数 ≥ 95%；钢质气瓶配送
	瓶
	【1200】
	按订单 24小时内送达
	【吴村种鸡场】

	2
	
	
	
	【1800】
	
	【大王山种鸡场】


注：数量为预估量，按实际订单结算；具体瓶重规格为48kg瓶（净重）。
3  技术质量要求
3.1  物质基本理化性质
中标人交付的丙烷其基本理化性质应与表 3-1 一致；如与表列数据存在合理偏差，应提供权威检测报告说明。
表 3-1  丙烷基本理化性质
	项目
	参数

	中文名 / 英文名
	丙烷 / Propane

	分子式 / 相对分子质量
	C3H8 / 44.10

	CAS 号
	74-98-6

	危险性类别
	易燃气体 类别 1；加压气体（按 GB 30000.1—2024）

	外观与性状
	无色气体，纯品无臭

	闪点
	-104 ℃

	引燃温度
	约 450 ℃

	爆炸极限（体积分数）
	2.1 % ~ 9.5 %

	相对密度（空气=1）
	1.56，气体比空气重，可在低洼处远距离扩散并回燃

	禁忌物
	强氧化剂、卤素

	适用灭火剂
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉；应先切断气源


3.2  质量指标
交付产品应符合 GB 11174—2011《液化石油气》中商品丙烷的技术要求，关键指标见表 3-2。
表 3-2  商品丙烷质量指标
	序号
	项目
	技术要求
	备注

	1
	★ C3 烃类组分（丙烷及丙烯）
	体积分数 ≥95%
	

	2
	C2 及更轻组分（乙烷、乙烯、甲烷等）
	符合 GB 11174—2011 商品丙烷规定
	

	3
	C4 及更重组分（丁烷及以上）
	符合 GB 11174—2011 商品丙烷规定
	

	4
	总硫含量
	符合 GB 11174—2011 商品丙烷规定
	

	5
	游离水及残留物
	无游离水；残留物符合 GB 11174—2011 商品丙烷规定
	

	6
	铜片腐蚀
	符合 GB 11174—2011 商品丙烷规定
	

	7
	★ 禁掺物质
	不得掺混二甲醚及其他不明替代物，不得掺混易致残液的物质
	关键否决项


注：以上指标以中标人出厂检验报告为准；采购人有权按 GB 11174—2011 抽样送检。
3.3  感官与加臭要求
（1）本品纯品无臭。为便于泄漏早期察觉，交付产品应具有可被嗅觉察觉的特征臭味；中标人应在投标文件中明确加臭剂种类（如四氢噻吩、乙硫醇等）及投加浓度，并在供货合同中固化；投加浓度应保证产品泄漏至工作场所可燃气爆炸下限的 1/5 浓度之前即可被人员嗅觉察觉。
（2）产品应清澈、无机械杂质、无游离水。
3.4  执行标准
（1）GB 11174—2011《液化石油气》（商品丙烷）；
（2）GB 30000.1—2024《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》；
（3）GB/T 16483—2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》；
（4）GB 15258—2009《化学品安全标签编写规定》；
（5）TSG 23—2021《气瓶安全技术规程》（含第 1 号修改单）；
（6）GB/T 14193.1—2025《液化气体气瓶充装规定 第1部分：工业气瓶》；
（7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）。
4  包装与容器要求
4.1  包装类别与标志
（1）★ 本货物采用 Ⅱ 类包装，包装标志为“易燃气体”，UN 编号 1978。
（2）每个气瓶必须粘贴符合 GB 15258—2009 的化学品安全标签，标签内容应与 SDS 一致，包含象形图、信号词、危险说明和防范说明，并粘贴牢固、不脱落。
4.2  气瓶要求
（1）气瓶应为合格钢质无缝气瓶，其设计、制造及制造监检应符合 TSG 23—2021 及相应气瓶标准，具有产品合格证和制造许可证。
（2）★ 气瓶必须在定期检验有效期内使用；瓶体应有永久性检验合格标志、下次检验日期和电子识读标志。超过检验有效期、漆色脱落、瓶体腐蚀变形、瓶阀损坏，或防震圈、瓶帽缺失的气瓶，采购人有权拒收。
（3）气瓶漆色、字样和色环应符合气瓶标志规定，不得与其他介质气瓶混用。
（4）气瓶规格（充装量）：单瓶充装净重48kg，允差±0.5kg；超出允差范围的，按实际净重折算结算。
4.3  充装要求
（1）充装单位应取得气瓶充装许可证，充装作业应符合 GB/T 14193.1—2025 和 TSG 23—2021 的规定。
（2）严禁超装、错装；充装系数和充装量应符合相应规定。
（3）气瓶阀门及连接处应无泄漏；交付前应逐只做气密性检查。
5  运输与交付要求
5.1  运输资质
（1）★ 中标人应自行委托具有危险货物道路运输资质的企业承运；运输车辆应持有危险货物运输许可，驾驶员、押运员应持相应从业资格证。
（2）车辆标志、灯具、应急器材（灭火器、堵漏工具、防护用品等）应符合危险货物运输规定；运输途中应避开人员密集区域和高温时段，不得与氧化剂、卤素同车混运。
5.2  交付方式与地点
（1）交付地点：【吴村种鸡场、大王山种鸡场】。
（2）交付时间：按采购人订单要求送达；应急补货响应时间不超过【24】小时。
（3）卸车、卸气作业由中标人负责，采购人提供必要的场地与电源配合。
5.3  随货文件
每批次交付时，中标人应随车提供以下文件复印件并加盖公章：
（1）本批次产品质量证明书（出厂检验报告）；
（2）★ 最新版本丙烷安全技术说明书（SDS，按 GB/T 16483—2008 编制，加盖供方公章）；
（3）气瓶定期检验报告或有效期证明；
（4）危险货物运输单据、驾驶员及押运员资格证复印件；
（5）首次供货时提供营业执照、危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证复印件；证照变更后应及时更新。
6  安全与环保要求
6.1  供方安全资质
中标人应持有有效的营业执照、危险化学品经营许可证（按实际经营方式确定是否带储存设施）、气瓶充装许可证；委托运输的，承运方应具有危险货物道路运输许可证。
6.2  SDS 与安全标签
（1）中标人应在首次供货时提供 SDS；当产品配方、法规标准或危险性信息发生变更时应及时更新，且更新周期不超过三年。
（2）SDS 应按 GB/T 16483—2008 编制为 16 部分，至少包括：化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学资料、生态学资料（如可提供）、废弃处置、运输信息、法规信息及其他信息。
6.3  作业安全
（1）卸气作业前应确认现场无可燃气体泄漏、通风良好、周边 10 m 内无火源；作业人员穿防静电工作服，使用防爆工具。
（2）气瓶不得暴晒、抛掷、滚动；使用与存放环境温度不宜超过 30 ℃，应远离火种、热源，并与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。
（3）中标人应在首次交付前对采购人接卸、储存及使用人员提供一次免费安全交底。
6.4  应急配合
（1）发生泄漏、火灾或人员窒息、麻醉等意外时，中标人应提供 7×24 小时技术咨询电话，指导处置：迅速切断气源，将人员撤离至上风向；喷水冷却容器，可能时将容器移至空旷处；如不能切断气源，不得熄灭泄漏处火焰。
（2）适用灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
（3）中标人应配合采购人开展事故调查与善后处理。
7  验收规则
7.1  资料验收
按本技术要求 5.3 条核对全部随货文件；缺项、过期或与实物批次不一致的，视为资料不合格，采购人有权整批拒收。
7.2  数量验收
（1）按实际到场数量（瓶）结算。
（2）气瓶数量逐只清点；不符合本技术要求 4.2 条的气瓶不计入交付数量。
7.3  质量验收
（1）外观：气瓶漆色、安全标签、防震圈、瓶帽齐全，阀门及连接处无泄漏（可用肥皂水或可燃气体检漏仪检测）。
（2）资料：产品质量证明书与实物批次、生产批号一致。
（3）抽检：采购人有权在到货后按 GB 11174—2011 抽样送有资质的检验机构检测，每批次抽检不少于1瓶；抽检费用由采购人垫付，若不合格由中标人承担。双方对检测结果有异议的，可共同委托第三方检验机构复检，复检费用由责任方承担。
7.4  不合格处理
（1）外观、资料或数量不合格：当场拒收，中标人应在【48】小时内免费换货并承担往返运输费用。
（2）质量抽检不合格：整批退货，中标人承担由此造成的停产损失；同一项目一年内累计出现两次质量不合格，采购人有权单方终止合同并追究违约责任。
（3）冬季保供（2026年12月1日至2027年2月28日）期间，中标人应保障采购人订单及时供应，接单后原则上【24】小时内送达；因中标人原因导致断供超过【48】小时、影响采购人正常生产的，每发生一次，中标人向采购人支付违约金【2000】元；因断供造成停产损失的，中标人还应赔偿实际损失。
（六）投标保证金
1、投标人应提交投标保证金：衢州温氏畜牧有限公司30000元（人民币叁万元整）；江山温氏畜牧有限公司20000元（人民币贰万元整）。
2、投标保证金以银行转账方式转到我司指定账户。
户名：江山温氏畜牧有限公司
账号：44666101040018682
开户银行：中国农业银行新兴支行
户名：衢州温氏畜牧有限公司
账号: 44666101040018690
开户行:中国农业银行股份有限公司新兴县支行
注：转账时备注“丙烷投标保证金”字样。
3、对于未按招标文件规定提交投标保证金、投标保证金不符合要求的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人虚构或隐瞒事实，向招标方提供虚假文件；
（2）投标人在规定期限内拒绝按照投标结果签订合同；
（3）投标人串通投标或通过其它不正当手段破坏招标秩序。
5、招标结束后，落标者的投标保证金在中标通知书发出之日起【15】个工作日内以转账方式无息退还；中标方的投标保证金在中标方与招标方签订合同时转为履约保证金（合同保证金）。履约保证金在供货合同履行完毕且无违约情形后【15】个工作日内无息退还。以上保证金均不计利息，以转账方式退回。
6、存在下列情形之一的，其投标将被拒绝并没收投标保证金：（1）两家及以上投标人由同一实际控制人控制，或相互之间存在控股、管理关系而同时投标的；（2）投标人之间存在围标、串标行为的；（3）投标文件由同一单位或个人编制、同一电脑或同一网络IP上传的。
[bookmark: _Toc510542524]（七）投标
温氏线上招投标系统投标。
[bookmark: _Toc510542525]（八）开标时间、地点、人员
报名截止时间：2026年11月15日17：00
投标截止时间：2026年11月17日11：00
开标时间：2026年11月17日09：00
开标地点：温氏线上招投标系统
[bookmark: _Toc510542526]（九）开标
1、温氏线上招投标系统评标、开标；
2、招标方有权拒绝未提交相关文件的投标人的投标。
[bookmark: _Toc510542527]（十）评标
1、我公司招标小组负责评标。招标小组将根据以下原则，确定中标候选人。
[bookmark: _Toc510542528]评标原则：最高上限价＋合理低价法。
（1）最高上限价：本次招标设置最高上限价（含税，含货值、运输费、装卸费及合理利润）。
（2）合理低价法：对满足资质、技术、商务要求的有效投标，按投标报价由低到高排序，报价最低者为第一中标候选人。
（3）恶意低价防范：投标报价明显低于最高上限价，且明显低于成本或低于同期市场均价（如低于市场均价15%以上）的，评标小组有权要求投标人书面澄清；不能作出合理解释的，评标小组可作否决投标处理。
（十一）签订合同
1、中标方收到《中标通知书》后，在规定时间内与招标方签订供货合同，逾期不签订合同的视为弃标，没收投标保证金。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的买卖双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。
2、供货合同终止或解除时，保证金按合同规定处理。
3.如中标方拒签合同，则按须知第六条第4款规定处理，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。
4.如中标方签订合同后违约，招标方组织重新招标。
5.供货合同主要条款（随招标文件公示，正式条款以中标后签订的供货合同为准）：
（1）合同期限：2026年11月1日至2027年10月31日。
（2）价格与调价：合同期内原则上按中标单价执行；若市场丙烷价格波动幅度超过【±10%】（以招标文件发布时市场均价为基准，参考当期丙烷全国主流市场均价），任一方可提出调价申请，双方协商一致后签订补充协议；协商不一致的，按原价继续履行至合同期满。
（3）结算与付款：按月结算，中标人于每月【5】日前提交上月供货对账单及增值税发票，采购人核对无误后于当月【25】日前支付上月货款，付款方式为银行转账。
（4）违约责任：中标人断供、迟延交付、质量不合格的，按本招标文件及供货合同约定承担违约金并赔偿由此造成的损失。
[bookmark: _Toc510542529]（十二）附则
1.本次招标全部内容最终解释权和决策权归属常山温氏。
2.投标人对招标文件有疑问的，可在投标截止时间前【3】个工作日以书面形式向招标方提出澄清要求，招标方统一以书面形式答复，澄清与答复作为招标文件的组成部分；投标人未在截止时间前提出澄清的，视为已理解并接受招标文件全部内容。
3.异议与投诉：投标人或其他利害关系人对本次招标活动有异议的，可在中标候选人公示期内以书面形式向招标方提出，招标方应在【3】个工作日内作出书面答复；对答复不满意的，可向江山温氏招标监督部门投诉。
4.评标纪律：评标小组成员由招标方相关部门人员组成，与投标人存在利害关系的人员应主动回避；评标过程在温氏线上招投标系统全程留痕备查。
四、投标承诺书101
项目名称：江山温氏畜牧有限公司工业丙烷采购及配送业务
本单位已详细阅读上述招标文件，现自愿就参加上述项目投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：
1.遵守中华人民共和国浙江省衢州市有关招标投标的法律法规规定及温氏集团招标相关规定，自觉维护正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
2.遵守本次招标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
4.接受招标文件全部条款及内容；对招标文件条款有疑问的，按招标文件规定在澄清期内以书面形式提出。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。
6.保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。
7.保证无论中标与否，均不以不正当方式向招标单位探询评标信息。
8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签供货合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。
9.保证按照供货合同约定完成合同范围内的全部内容相关责任。如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。
10.保证中标之后不转包及使用挂靠配送队伍，若有分包将征得招标单位同意。
11.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入配送车辆及设备，如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收履约保证金。
12.保证中标之后密切配合招标单位开展工作，服从招标单位驻现场代表人员的管理。
13.保证按照招标文件及供货合同约定原则处理价格调整事宜，不会发生签署供货合同之后恶意提高价格的行为。

投标单位（公章）：

法人代表（签名）：                    年  月  日

四、投标承诺书102

项目名称：衢州温氏畜牧有限公司工业丙烷采购及配送业务
本单位已详细阅读上述招标文件，现自愿就参加上述项目投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：
1.遵守中华人民共和国浙江省衢州市有关招标投标的法律法规规定及温氏集团招标相关规定，自觉维护正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
2.遵守本次招标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
4.接受招标文件全部条款及内容；对招标文件条款有疑问的，按招标文件规定在澄清期内以书面形式提出。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。
6.保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。
7.保证无论中标与否，均不以不正当方式向招标单位探询评标信息。
8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签供货合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。
9.保证按照供货合同约定完成合同范围内的全部内容相关责任。如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。
10.保证中标之后不转包及使用挂靠配送队伍，若有分包将征得招标单位同意。
11.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入配送车辆及设备，如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收履约保证金。
12.保证中标之后密切配合招标单位开展工作，服从招标单位驻现场代表人员的管理。
13.保证按照招标文件及供货合同约定原则处理价格调整事宜，不会发生签署供货合同之后恶意提高价格的行为。

投标单位（公章）：

法人代表（签名）：                    年  月  日
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[bookmark: _Toc475431720][bookmark: _Toc330078396]五、浙南鸡业公司工业丙烷采购项目投标一览表
项目名称：浙南鸡业公司工业丙烷采购及配送业务
	序号
	分项业务名称
	规格型号
	采购数量（暂定量）
	单价（元/瓶）
	单价大写（元/瓶）

	1
	工业丙烷采购及配送业务（吴村种鸡场）
	48kg（净重）
	约1200瓶
	
	

	2
	工业丙烷采购及配送业务（大王山种鸡场）
	48kg（净重）
	约1800瓶
	
	


备注：开标一览表中的单价为最终投标价，结算按当月实际采购数量（瓶）×投标单价执行；吴村、大王山两个交货地点综合报价的，按各地点实际采购净量分别结算；若因变更造成采购量增减，按投标单价结算，不再另行调整。
说明：开标一览表中的“单价”应是本包内投标内容及相关服务的全部费用的报价，含丙烷货值、运输费、装卸费；气瓶押金单独列明，不计入货款。
特别说明事项：
[bookmark: _GoBack]投标人全称（公章）：
法定代表人或授权的投标人代表签字：
日期：
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