次氯酸钠消毒液的产品质量标准
1.本产品为食品接触用次氯酸钠消毒液，质量应符合 GB/T 19106-2013《次氯酸钠溶液》、GB 14930.2-2025《食品安全国家标准 消毒剂》相关要求，具体指标如下：
	项目
	要求
	检验方法

	外观
	具有该品种应有的性状。液体产品不分层，无悬浮物或沉淀;颗粒、粉状、片剂产品均匀，无杂质，不结块
	GB 14930.2-2025《食品安全国家标准 消毒剂》

	气味
	具有该品种应有的气味，无异臭
	GB 14930.2-2025《食品安全国家标准 消毒剂》

	有效氯含量
	≥10.0%(以碘量法测定)
	GB/T36758-2018《含氯消毒剂卫生要求》

	砷（以As计）（mg/kg）
含磷酸盐
不含磷酸盐
	
≤5
≤3
	GB/T 30797-2014 《食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定》


	重金属（以Pb计）（mg/kg）
	≤30
	[bookmark: _GoBack]GB/T 30799-2014 《食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定》


2.产品标签必须标识“食品接触用”；消毒产品标签需符合GB 38598-2020《消毒产品标签说明书通用要求》的相关规定要求
3.货物送达验收时，剩余保质期不少于80天；
4.盛装产品塑料胶桶，使用过程中不得褪色；
5.产品适用于畜禽加工车间食品接触面、工器具、环境消毒，不得添加违规助剂，消毒后残留满足食品接触管控要求。
